Solution A - souhaits
fusion salle de bain et WC, avec modification VMC

I - Carrelage : Panaria Urbanature

- même style pour les blocs-bâtis-supports (lavabo-WC, douche) : MOSAICO 16 PEZZI LIME
- même style pour les murs (salle de bain) : LIME 50x100 cm Rect à l'horizontale (de préférence) ou à la verticale.
- même style pour les sols (salle de bain, dégagement), souhait façon parquet bois : LIME 22,5x90 cm Rect

NB : la chambre doit être aussi recarrelée (devis séparé) : LIME 60x60 cm Rect (comme dans le living-cuisine-entrée), avec plinthes bois à peindre.

II - Robineterie et vasques : marque Duravit ou style similaire

Les mitigeurs ne doivent pas être à réglage thermostatique (eau chaude du cumulus coupée l'été).

1) Lavabo, 60 cm de large, sans rebord

- robinet encastré chrome (ex: C.1 Mitigeur monocommande de lavabo encastré #C11070003).

- vasque blanc brillant, à poser sur meuble (ex : DuraSquare #235560)

- meuble sous lavabo, suspendu avec 1 tiroir.

2) WC

- cuvette suspendue compacte arrondie, blanc brillant (ex: #222709 ou #254909)

3) Douche

- chromé, encastré (ex: C.1 Mitigeur monocommande de douche encastré #C14210009 + Coude de raccordement #UV0630011 + flexible de douche + Douchette 1jet 110 MinusFlow #UV0652014 + support #UV0620000).

- pommeau de douche manuel obligatoire, la douche de tête optionnelle voire inutile (ex: #UV0670021 + Douche de tête 1jet 200 #UV0660030).

- receveur avec évacuation centrale, 80cm * 100cm (ou plus long), même couleur vasque et cuvette soit blanc brillant (ex: Sustano #720273).

- paroi de douche verre transparent complet et hydrofugé.