Solution B - détails
 cloisons conservées, VMC inchangée

Dépose :

- porte de la salle de bain (mais laisser le cadre).
- vasques : WC, baignoire, meuble lavabo.
- pare-douche.
- carrelage mural salle de bain.
- plinthes salle de bain, WC et dégagement.

Remarque : utilisation de bâti-support ("bloc bâti") pour lavabo, WC, douche.

WC : 

- bloc bâti pour le mécanisme et la réserve d'eau, la cuvette serait au contact du sol (ou suspendue si le système est fiable).
- préférence pour WC à la japonaise. L'alimentation électrique vient à l'origine de la prise murale localisée à côté du lavabo de la salle de bain (à déporter de l'autre côté de la cloison).
- souci : la profondeur risque de coincer la porte ?
- sol carrelé
- bloc-bâti carrelé
- murs carrelés jusqu'au plafond.
- petit placard au mur, alcôve dans le bloc bâti pour papier toilette ou brosse ?

Salle de bain :

- douche ouverte, vasque, vitre pare-douche fixe, la plomberie est dans un bloc-bâti.

- placoplâtre de la bouche VMC à réparer

- lavabo :
a) robineterie murale, plomberie dans le bloc bâti bas carrelé (le tuyau d'évacuation des WC passe au bas), petit meuble sous le lavabo, avec pose serviettes sur le côté.
b) miroir sur un maximum de largeur
c) bloc-bâti haut carrelé avec LEDs pointant vers le bas et le miroir. Ce bloc est continu jusqu'au bloc dédié à la VMC au plafond.
d) la prise électrique est soit condamnée, soit déportée de l'autre côté de la cloison pour alimenter le WC type japonais.

- sol carrelé

- murs carrelés jusqu'au plafond (y compris vers la bouche VMC)

- en option ? faux-plafond peint blanc contenant quelques LEDs alimentées depuis l'ancienne lumière du plafond. La surface de ce faux-plafond, environ 92,5 x 170 x 25 couvre toute la zone non douche, et masque/fait continuité avec la partie commune afférente au plafond pour la VMC vers les WC.

Dégagement : 

- déport de la prise électrique, remontée à 1,3m de hauteur.
- carrelage uniquement au sol, avec plinthes bois à peindre.

[à réaliser personnellement :
- murs peints blanc pour pièce humide ou tapissés.
- diverses étagères ou un placard bas.
- grande étagère au dessus de l'entrée salle de bain, pour stocker les serviettes propres.
- rideaux comme séparation.]