Solution B - souhaits
 cloisons conservées, VMC inchangée

I - Carrelage : Panaria Urbanature

- même style pour les blocs-bâtis-supports (lavabo, WC, douche) :  MOSAICO 16 PEZZI LIME
- même style pour les murs (salle de bain, WC) : LIME 50x100 cm Rect à l'horizontale (de préférence) ou à la verticale.
- même style pour les sols (salle de bain, WC, dégagement) façon parquet bois : LIME 22,5x90 cm Rect

NB : la chambre doit être aussi recarrelée (devis séparé) : LIME 60x60 cm Rect (comme dans le living-cuisine-entrée), avec plinthes bois à peindre.

II - Robineterie et vasques : marque Duravit ou style similaire

Les mitigeurs ne doivent pas être à réglage thermostatique (eau chaude du cumulus coupée l'été).

1) Lavabo, 60 cm de large, sans rebord

- robinet encastré chrome (ex: C.1 Mitigeur monocommande de lavabo encastré (#C11070003 ou #C11070004))

- vasque blanc brillant, à poser sur meuble (ex : DuraSquare #235560).

- meuble sous lavabo, suspendu avec 1 tiroir.

2) WC

- cuvette sur pied compacte arrondie, blanc brillant 

- soit système classique (ex: #222709 ou #254909), soit à la japonaise (ME by Starck Cuvette sur pied pour SensoWash #216959 + #611000), l'alimentation électrique venant de l'ancienne prise électrique de la salle de bain au dessus du lavabo.

3) Douche

- chromé, encastré (ex: C.1 Mitigeur monocommande de douche encastré #C14210009 + Coude de raccordement #UV0630011 + flexible de douche + Douchette 1jet 110 MinusFlow #UV0652014 + support #UV0620000).

- la douche de tête généralement vue sur les show-rooms est interdite (accès à la bouche VMC)

- receveur avec évacuation centrale, 80cm * 100cm (ou plus long), même couleur vasque et cuvette, soit blanc brillant (ex: Sustano #720273)

- paroi de douche fixe verre transparent complet et hydrofugé.